2020年12月份城区居民生活饮用水检测结果

（四季度带水源水和出厂水）
按照《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006和《地表水环境质量标准》GB3838-2002的要求，随州市疾控中心对城区12月份的生活饮用水开展取样监测。水质检测结果如下： 

一、采样地点

（一）水源水

先觉庙水厂水源取水点每季度采样监测1次。

（二）水厂出厂水

先觉庙水厂取水点

出厂水每季度各取水点采样监测1次。

（三）管网末梢水分布12个采样点：

1.随州市康华花语城

2.随州市碧桂园商业街

3.随州市文峰湖岸星城

4.随州市汉东星都

5.随州市南关外国语中学

6.随州市白云湖加压泵站

7.随州市新天地花园6号楼

8.随州市齐星花园

9.随州市实验中学家属院

10.随州电视台
11.随州市明珠花园
12.随州市疾病预防控制中心

管网末梢水每月各取水点分别采样监测1次。

二、检测方法

依据国家《生活饮用水检验规范》（GB5750.4-2006）、（GB5750.0-2006）、（GB5750.6-2006）、（GB5750.7-2006）、（GB5750.8-2006）、（GB5750.10-2006）、（GB5750.11-2006）、（GB5750.12-2006）的检验方法进行检测。

三、检测项目

按照国家《生活饮用水卫生标准》常规指标项目、《地表水环境质量标准》项目标准检测。因随州市玉龙供水有限公司的3个水厂使用二氧化氯消毒剂消毒，不会产生溴酸盐、甲醛、余氯，上述3项指标无需检测。

四、检验结果

本次抽检1份水源水、1份出厂水、12份末梢水样品，所检项目均符合国家《生活饮用水卫生标准》和《地表水环境质量标准》之规定。

                                     随州市疾病预防控制中心

                                        2020年12月31日 

	随州市2020年12月份水质检测结果记录表
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	项目数
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	合格数
	项目数
	合格数
	项目数
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	随州市康华花语城（1）
	2020.12.22
	2020020000286
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州市碧桂园商业街（2）
	2020.12.22
	2020020000287
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州市文峰湖岸星城（3）
	2020.12.22
	2020020000288
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州市汉东星都（4）
	2020.12.22
	2020020000289
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州市南关外国语中学（5）
	2020.12.22
	2020020000290
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州市白云湖加压泵站（6）
	2020.12.22
	2020020000291
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州市新天地花园6号楼（7）
	2020.12.22
	2020020000292
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州市齐星花园（8）
	2020.12.22
	2020020000293
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州市实验中学家属院（9）
	2020.12.22
	2020020000294
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州电视台（10）
	2020.12.22
	2020020000295
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州市明珠花园（11）
	2020.12.22
	2020020000296
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州市疾病预防控制中心（12）
	2020.12.22
	2020020000297
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州市玉龙供水有限公司（C2出厂水）
	2020.12.22
	2020020000298
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州市玉龙供水有限公司（Y2水源水）
	2020.12.22
	2020020000299
	4
	4
	0
	0
	25
	25
	29
	29
	　


