2021年1月份城区居民生活饮用水检测结果

按照《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006和《地表水环境质量标准》GB3838-2002的要求，随州市疾控中心对城区1月份的生活饮用水开展取样监测。水质检测结果如下： 

一、采样地点

（一）水源水

先觉庙水厂水源取水点每季度采样监测1次。

（二）水厂出厂水

先觉庙水厂取水点

出厂水每季度各取水点采样监测1次。

（三）管网末梢水分布12个采样点：

1、康华花语城

2、碧桂园商业街

3、文峰湖岸星城

4、汉东星都

5、南关外国语中学

6、白云湖加压泵站

7、新天地花园6号楼

8、齐星花园

9、实中家属院

10、随州电视台

11、明珠花园

12、市疾控中心

管网末梢水每月各取水点分别采样监测1次。

二、检测方法

依据国家《生活饮用水检验规范》（GB5750.4-2006）、（GB5750.0-2006）、（GB5750.6-2006）、（GB5750.7-2006）、（GB5750.8-2006）、（GB5750.10-2006）、（GB5750.11-2006）、（GB5750.12-2006）的检验方法进行检测。

三、检测项目

按照国家《生活饮用水卫生标准》常规指标项目、《地表水环境质量标准》项目标准检测。因随州市玉龙供水有限公司的3个水厂使用二氧化氯消毒剂消毒，不会产生溴酸盐、甲醛、余氯，上述3项指标无需检测。

四、检验结果

本次抽检12份末梢水样品，所检项目均符合国家《生活饮用水卫生标准》和《地表水环境质量标准》之规定。
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	随州市2021年1月份水质检测结果记录表

	单位名称
	监测时间
	报告编号
	感官
指标
	微生
物指标
	理化
指标
	合 计
	备   注 

	
	
	
	项目数
	合格数
	项目数
	合格数
	项目数
	合格数
	项目数
	合格数
	

	康华花语城（1）
	2021.1.11
	2021020000002
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	碧桂园商业街（2）
	2021.1.11
	2021020000003
	4
	4
	3
	2
	26
	26
	33
	32
	　

	文峰湖岸星城（3）
	2021.1.11
	2021020000004
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	汉东星都（4）
	2021.1.11
	2021020000005
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	南关外国语中学（5）
	2021.1.11
	2021020000006
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	白云湖加压泵站（6）
	2021.1.11
	2021020000007
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	新天地花园6号楼（7）
	2021.1.11
	2021020000008
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	齐星花园（8）
	2021.1.11
	2021020000009
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	实中家属院（9）
	2021.1.11
	2021020000010
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	随州电视台（10）
	2021.1.11
	2021020000011
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	明珠花园（11）
	2021.1.11
	2021020000012
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　

	市疾控中心（12）
	2021.1.11
	2021020000013
	4
	4
	3
	3
	26
	26
	33
	33
	　


